## Aggiornamento Ti80989 (HD3801S2) per decoder Humax Tivùsat HD Tivùmax LT – HD-3801S2 (cod. 80989)

Di seguito le istruzioni per l'aggiornamento software dei ricevitori 80989 (HD3801S2). Aggiornamento software: **01.00.06.37**

Il nuovo aggiornamento abilita il decoder alla gestione della smart card virtuale per la visione dei canali **Zona DAZN1** e **Zona DAZN2** (LCN 214 e 215) dove saranno trasmesse le partite di calcio Serie A TIM 2023/24*.*

**Aggiornamento da chiavetta USB**

**ISTRUZIONI**

* Scaricare il file di aggiornamento (***.sdl)*** e salvarlo su una chiavetta USB
* Inserire la chiavetta USB nel ricevitore acceso. Attendere che sullo schermo appaia il messaggio “USB INSERITA”.
* Col telecomando selezionare MENU>USB>SW AGGIORNAMENTO
* Attendere il messaggio “INSERISCI AGGIORNAMENTO SW?”
* Selezionare “SI’”
* Apparirà il messaggio ”IL RICEVITORE SI RIAVVIERA’” e subito dopo avrà inizio l’aggiornamento software.
* Al termine dell’aggiornamento software il ricevitore si riavvierà automaticamente. Togliere la chiavetta USB ed effettuare un RESET DI FABBRICA.
* Procedere con la GUIDA INSTALLAZIONE